**Hygieneplan (Muster) nach GenTSV Anhang III sowie im Sinne von §§ 9 und 14 BioStoffV**

Firma: Arbeitsbereich:

Stand: Unterschrift:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **WAS** | **WANN** | **WOMIT** | **WIE** | **WER** |
| Hygienische Händedesinfektion | nach dem Ausziehen der Schutzhandschuhe, nach jeder Kontamination,vor Verlassen des Labors | Präparat .....mind.= 3 ml | Mehrmalige Betätigung der Ellenbogen­bedienung, in die Hohlhand füllen und bis zur Trocknung einreiben | alle |
| Händereinigung:**erst Desinfektion, dann Reinigung!** | nach Verschmutzung, nach Arbeitsabschnitten | Präparat ..... Flüssigseifeaus Spender | Hände unter Warmwasser waschen | alle |
| Hautpflege | nach jeder Desinfektion,bei Bedarf | Präparat .....-Pflegelotion1-2 Spenderhübe | nach Desinfektion und Reinigung in die getrockneten Hände einreiben | alle |
| Mikrobiologische Sicherheitswerkbänke (MSW) | nach Kontamination,nach Arbeitsabschnitten | Präparat ..... | bei laufender Lüftung Wischdesinfektion der Arbeitsfläche | jeder Nutzer, jede Nutzerin |
| Kontaminierte Arbeitsflächen, Oberflächen von Geräten etc. | nach offensichtlicher Kontamination, nach Arbeitsabschnittennach Bedarf | Präparat: .....-Spender | benetzen, mindestens 5 min. einwirken lassen, wischen | jeder Nutzer, jede Nutzerin |
| Zentrifugen | nach Kontamination | Präparat .....-Spender | benetzen, mindestens 5 min. einwirken lassen, wischen | jeder Nutzer, jede Nutzerin |
| Kontaminierte Glaspipetten | nach Benutzung | Präparat ..... ...%ige Lösung,  | im Pipettenspüler mind. über Nacht einwirken lassen  | jeder Nutzer, jede Nutzerin |
| KontaminierteGlasgeräte | nach Benutzung | Autoklav in Raum .... | 20 min. 121 °C | eingewiesenes Personal |
| Schutzkleidung | mind. 1x im Monat oder nach Kontamination | Autoklav in Raum .... | 20 min. 121 °CAutoklavierbeutel | eingewiesenes Personal |
| Kontaminierte Abfälle, Petrischalen Einwegmaterialien | nach Bedarf | Autoklav in Raum .... | 20 min. 121 °CAutoklavierbeutel | eingewiesenes Personal |
| Kontaminierte Flüssigkeiten | bei Bedarf | Autoklav in Raum .... | 20 min 121°C | eingewiesenes Personal |
| Fußböden | wöchentlich | Präparat ....,Konzentration ... % im Wischwasser | Mit Wischmopp nach der 2-Eimer-Methode | Reinigungsfirma, technische Assistenz, eingewiesenes Personal |

Dieser Hygieneplan ist gegebenenfalls den jeweiligen laborspezifischen Anforderungen durch die verantwortliche Laborleitung/Projektleitung anzupassen.